

D=40 mm



CX2122 Knaufzylinder (1 Leser)



CX2124 Doppelknaufzylinder mit beidseitiger elektronischer


Berechtigung (2 Leser)

****

D=31,4 mm

CX2182 Doppelknaufzylinder mit beidseitiger elektronischer

Berechtigung (1 Leser)



CX2126 Halbzylinder (1 Leser)

**Projekt:** ……………………………………..

**RFID:** …………………………………….. (Mifare / Legic / EM 4102 / Hitag 1 / Hitag 2 UID)

Wir empfehlen Mifare !

**Türliste**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ** | **Tür - Name** | **Stückzahl** | **Zylinderlänge A/B** | | **Antipanik**  **Variante**  **Ja/Nein** | **IP 65**  **IP 66** |
| **A =Außen** | **B=Innen** |
| Beispiel  CX2122 | Büros EG | 1 | 35mm | 45 mm | Nein | IP 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |