1. **Tür-Drücker**





1. **Tür-****Beschlag**

**Projekt/Kunde:** ……………………………………..

D=40 mm

**RFID:** …………………………………….. (Mifare / Legic / EM 4102 / Hitag 1 / Hitag 2 UID)

 Wir empfehlen Mifare!



**Türliste**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TürName | Tür Seite | Drückerrichtung | Garnitur | Typ | Form | Türstärke | Vierkant | Abstand PZ in mm | Schlüssel-lochungBeschlag. | Schlüsselrosette | Zusätzliche Bohrung Beschlag | Drückerform | Wetterschutz  | Brandschutz |
| AußenInnen |  | Elektronisch(RFID)odermechanisch |  | RundrosetteOvalrosetteBeschlag- schmalBeschlag- breit | inmm | 7,08,08,59,010,0 | 70 72747885889294 | Blind Profilzylinder PZ | KeineBlindProfilzylinder PZ |  |  | IP65 = StandardIP66 = Wetterschutz für Außen | KeinF/RFeuerschutz, RauchschutztürF/R/FFeuerschutz,Rauchschutztür,Inkl. Fluchttür |
|  | Außen |  | Elektronisch(RFID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innen |  | mechanisch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



